1. Перечень документов и материалов в отношении объектов санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации по размещению передающего радиотехнического объекта (Т), необходимых Исполнителю для проведения экспертизы.
   1. Заявка (отдельно на каждый объект) на проведение инспекции;
   2. Рабочая документация (материалы) на размещение ПРТО в одном экземпляре. Сведения, подлежащие включение в рабочую документацию (материалы) должны соответствовать требованиям п. 3.10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», п. 3.10 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
   3. Точный адрес и наименование места (объекта), на котором расположен передающий радиотехнический объект (далее - ПРТО) с описанием условий размещения антенн, передатчиков и другого технологического оборудования;
   4. Технические характеристики передающего оборудования: мощность каждого передатчика, их количество, рабочие частоты (диапазон частот) по каждому передатчику, тип модуляции, тип и коэффициент усиления по мощности (относительно изотопного излучателя) передающих антенн, мощность на входе каждой антенны, высота установки антенн от поверхности земли и от опорной поверхности (крыши); угол максимума диаграммы и диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По ПРТО с импульсным режимом работы дополнительной представляются сведения о частоте следования и длительности импульса, частоте вращения антенны (сканирования луча). Сведения о реконструкции ПРТО. Технические характеристики передающего оборудования других операторов связи по данному месту дислокации;
   5. Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми выполнялась проектная документация, программ, применяемых при расчетах санитарно-защитной зоны (далее -СЗЗ) и зон ограничения застройки (далее – ЗОЗ);
   6. Расчеты интенсивности электромагнитных излучений (далее – ЭМИ) на прилегающих территориях и в зданиях (таблично-текстовые материалы расчетов, расчетные границы СЗЗ и ЗОЗ и их графическое изображение в горизонтальном и вертикальном разрезе с нанесением ближайшей застройки, расчетные значения в контрольных точках, выводы по результатам расчетов). Расчеты проводятся с учетом возможного суммирования ЭМИ и других ПРТО, установленных на той же площадке, в конкретном здании или на территории;
   7. Ситуационный план в масштабе 1:500 (1:1000) с указанием мест установки антенны, прилегающих к ПРТО зданий (с указанием этажности, высоты и назначения) и территории, и расчетных границ СЗЗ и ЗОЗ.